拟审批建设项目采取污染防治措施（报告表内容）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| 1 | 民权县万盛加油站项目 | 民权县花园乡朱庄西侧 | 民权县万盛加油站 | 河南科瑞达环保科技有限公司 | 民权县万盛加油站位于民权县花园乡朱庄西侧，拟投资50万元建设，本改建项目改造后储罐容量为90m3（两座30m3汽油储罐，1座30m3柴油储罐），加油机变为四枪加油机1台，双枪加油机1台。 | （1）废水生活废水经化粪池处理后用于周围肥田洗车废水经隔油池+沉淀池处理后，用于站内洒水抑尘1. 废气

加油油气回收装置1套、卸油油气回收装置1套；食堂油烟安装油烟净化装置。1. 噪声

项目选用低噪声设备、减震垫，加强维护，加油机壳体隔声，液体和地面隔声。外来车辆严禁鸣笛，并减速慢行。（4）固体废物清理油渣由清理机构进一步委托有相关处理资质的单位进行处理，该废物不在本项目站区内存放。沾油废物（沾油抹布、手套）根据豁免清单，可以混入生活垃圾处理。 | / |